浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目（阶段性）
竣工环境保护验收意见
2026年5月28日，建设单位浙江鑫屋木业有限公司，根据《浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复意见等要求对浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目（阶段性）（以下简称本项目）进行验收，提出意见如下：
1、 建设项目基本情况：
环评审批情况：
[bookmark: OLE_LINK75]浙江鑫屋木业有限公司原名为德清华晨木业有限公司，成立于2008年11月，厂址位于德清县武康镇回山路351号。企业于2011年7月完成工商名称变更，变更为浙江鑫屋木业有限公司。2009年7月委托原湖州市环境科学研究所编制了《德清华晨木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米项目环境影响报告表》，并于次月通过湖州市生态环境局德清分局（原德清县环保局）审批，审批文号为德环建审（2009）164号。该项目于2009年7月开工建设，2010年9月正式投入生产运行，目前实际生产能力为年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米；2012年9月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江鑫屋木业有限公司新增年产10万平方米电热复合地板及新建综合办公楼项目环境影响报告表》（其中年产10万平方米电热复合地板已投产，属补办环评），并于2012年12月21日通过湖州市生态环境局德清分局（原德清县环保局）审批，审批文号为德环建审〔2012〕292号；该项目目前电热复合地板已停产且不再实施，综合办公楼已建。
企业将年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米项目搬迁至浙江省湖州市德清县高新区凯旋路102号，租用湖州华梁木业有限公司约11700m2的空置厂房组织生产。购置更新部分油漆线、涂胶机、二段式液压双面平板机、砂光机等设备，年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米的生产能力。为严格履行环境影响评价制度，企业于2025年12月，委托浙江仕远环境科技有限公司编制完成了《浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目环境影响报告表》，并于2025年12月19日通过了湖州市生态环境局德清分局的审查，审查文号为湖德环建〔2025]164号。企业已完成固定污染源排污许可登记，登记编号为913305216816869406001X。
验收情况：
本项目于2026年1月20日开工建设进行设备安装，2026年2月28日竣工，竣工后于2026年3月-2026年5月进入试运行。本项目实际总投资2600万元，其中环保投资64万元，约占项目总投资的2.5％。企业于2026年4月着手开展本项目的自主阶段性竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和审查意见，对项目和环境保护设施建设情况进行了阶段性验收自查，然后根据自查结果于2026年4月编制完成阶段性验收监测方案，并委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司于2026年4月16日-2026年4月17日进行了现场阶段性验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表。
本次针对企业在产的年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米及其配套工程、环保工程进行阶段性竣工环境保护“三同时”验收。
二、工程变动情况
[bookmark: _Toc498700049][bookmark: _Toc498351802][bookmark: _Toc498412723]经现场踏勘并对照环评文件：
（1）地点：建设地点与环评审批一致；总建筑面积与环评审批一致；总平面布置与环评审批部分不一致，主要变化如下：
环评审批：共5层，建筑面积11700m2。
1层设置为成品仓库；2层暂未规划；3层设置有压贴区、烘干区、木材加工区、成品放置区、板材放置区、包装区、一般固废暂存场所、展示间、工作间和办公室等；4层设置有油漆线、喷漆房、化学品仓库、包装区、半成品区、成品区、空压机放置区和办公室等；5层设置有木材加工区、半成品打包质检区、半成品堆放区、空压机放置区等。
实际：共5层，建筑面积11700m2。
1层闲置；2层暂未规划；3层设置有压贴区、木材加工区、成品放置区、板材放置区、包装区、一般固废暂存场所、展示间、工作间和办公室等；4层设置有油漆线、涂胶区、化学品仓库、包装区、半成品区、成品区、空压机放置区和办公室等；5层设置有木材加工区（新增拉丝机1台）、半成品打包质检区、半成品堆放区、空压机放置区等。
上述变化未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的情况。
（2） 生产工艺：
①本项目产品品种与环评审批一致；
②a本次为项目阶段性竣工环保验收，现阶段仅投产实木复合地板部分生产工序，其中喷漆工艺暂未建设，配套喷漆相关生产设施暂未安装投用；待后续喷漆工序正式投产前，将按环评及批复要求完善配套废气治理设施，另行开展后续验收。
b本项目坯料生产环节已取消原设计的烘干工艺、热压工艺改为冷压工艺。其余工艺和环评审批一致。
c本项目多层板生产环节已取消原设计的烘干、热压工艺，其中第三次热压工序改为冷压工序。其余工艺和环评审批一致。
③企业实际设备情况与环评审批对比，生产车间3楼移动式布袋除尘器减少2台，生产车间4楼喷漆房减少1间；生产车间5楼拉丝机增加1台。其余与环评审批一致。
④本项目实际原辅材料与环评对照，原辅材料的消耗在环评审批范围内。
以上并未导致第6条中所列情形。
（3）环境保护措施：
废气污染防治变化如下：
环评审批：①木加工粉尘：生产车间3层拟在木加工粉尘产生区域设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放；生产车间5层拟在推台锯处设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放。双端铣、四面刨为半密闭设备，内均配备有吸尘管对木加工粉尘进行收集，粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根25m高排气筒排放（DA002）。
②砂光粉尘：生产车间3层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放；生产车间5层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根25m高排气筒排放（DA002）。
③辊涂前后砂光粉尘、辊涂前拉丝粉尘：密闭区域上部设置吸风管道收集粉尘，粉尘经收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根25m高排气筒排放（DA001）。
④胶水、辊涂、调漆、喷漆、晾干、擦拭废气：拟在涂胶机、二段式液压双面拼板机、热压机上方安装带软帘的半密闭型集气罩收集胶水废气；拟在辊涂机上方、红外流平机进出口上方安装密闭包围式集气罩收集辊涂废气、擦拭废气；采用车间整体密闭换风，并维持微负压状态收集调漆、喷漆、晾干废气，以上产生的有机废气经收集后统一通过一套干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根25m高排气筒排放（DA003）。
实际：①木加工粉尘：生产车间3层在木加工粉尘产生区域设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放；生产车间5层在推台锯处设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放。双端铣、四面刨、拉丝机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对木加工粉尘进行收集，粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA002）。
②砂光粉尘：生产车间3层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放；生产车间5层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA002）。
③辊涂前后砂光粉尘、辊涂前拉丝粉尘：密闭区域上部设置吸风管道收集粉尘，粉尘经收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA001）。
④胶水、辊涂、擦拭废气：在涂胶机上方安装带软帘的半密闭型集气罩收集胶水废气；在辊涂机上方、红外流平机进出口上方安装密闭包围式集气罩收集辊涂废气、擦拭废气，以上产生的有机废气经收集后统一通过一套干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA003）。
废水污染防治变化如下：
环评审批：①生活污水、蒸汽冷凝水：生活污水经出租方化粪池预处理后与蒸汽冷凝水（蒸汽冷凝水不含氮磷）一并纳管至区域城镇污水处理厂集中处理。
②喷枪清洗水：回用于同类水性漆的调配。
③涂胶机清洗：自然干化后定期清理干化渣，干化渣主要为胶渣，胶渣集中收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理处置。
实际：①生活污水：生活污水经出租方化粪池预处理后纳管至区域城镇污水处理厂集中处理。
②涂胶机清洗：自然干化后定期清理干化渣，干化渣主要为胶渣，胶渣集中收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理处置。
以上变化并未导致第6条中所列情形。
项目性质、规模与环境影响报告表及批复文件保持一致，基本无变动。
对照生态环境部 环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知相关内容，企业不属于重大变动。
固体废物利用处置方式变化如下：
环评审批废灯管为危废。
实际项目使用的UV灯管为不含汞的LED/冷阴极灯管，根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，名录中仅含汞电光源属于危险废物，不含汞灯管未被列入，因此不属于危险废物，按一般工业固体废物管理。废灯管集中收集后委托一般工业固废单位处置或收运。
其余固体废物自行处置方式未发生变化。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水：本项目试生产期间产生的废水主要是生活污水和涂胶机清洗废水。
①生活污水：生活污水经出租方化粪池预处理后纳管至区域城镇污水处理厂集中处理。
②涂胶机清洗：自然干化后定期清理干化渣，干化渣主要为胶渣，胶渣集中收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理处置。
（二）本项目试生产期间产生的废气主要是胶水废气、木加工粉尘、砂光粉尘、辊涂前砂光粉尘、辊涂前拉丝粉尘、辊涂后砂光粉尘、辊涂废气、擦拭废气。
①木加工粉尘：生产车间3层在木加工粉尘产生区域设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放；生产车间5层在推台锯处设置移动式布袋除尘器对木加工粉尘进行收集、处理后无组织排放。双端铣、四面刨、拉丝机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对木加工粉尘进行收集，粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA002）。
②砂光粉尘：生产车间3层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放；生产车间5层砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，砂光粉尘经管道收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA002）。
③辊涂前后砂光粉尘、辊涂前拉丝粉尘：密闭区域上部设置吸风管道收集粉尘，粉尘经收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA001）。
④胶水、辊涂、擦拭废气：在涂胶机上方安装带软帘的半密闭型集气罩收集胶水废气；在辊涂机上方、红外流平机进出口上方安装密闭包围式集气罩收集辊涂废气、擦拭废气，以上产生的有机废气经收集后统一通过一套干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA003）。
（三）噪声：本项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。
本项目实行一班制生产，厂区噪声源主要为生产设备及辅助设施运行噪声，通过选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产现场管理和设备养护，减少或降低人为噪声。采取上述措施后，厂界噪声可满足标准要求，对周边声环境影响较小。
（四）固废：本项目营运过程产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。
本项目危废仓库设置于生产车间外北侧单独房间内，面积约11m2。危险废物集中收集后在危废仓库暂存，定期交由安吉纳海环境有限公司处理处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。
边角料、废砂带、不合格品、废包装材料、木加工工段收集的粉尘、未沾染危险废物的废布袋、废灯管，集中收集后委托一般工业固废单位处置或收运。漆渣、胶渣、废抹布以及废手套、废涂料桶、废机油、废机油桶、废润滑油、废润滑油桶、辊涂前后砂光、拉丝收集的粉尘、废过滤棉、沾染危险废物的废布袋、废活性炭集中收集后暂存于危废仓库内，委托安吉纳海环境有限公司处理处置。
注：①本项目目前砂带、灯管、布袋暂未更换，故暂未产生废砂带、废灯管、未沾染危险废物的废布袋、沾染危险废物的废布袋；本项目目前暂未更换机油、润滑油，故暂未产生废机油、废机油桶、废润滑油、废润滑油桶；本次为项目阶段性竣工环保验收，现阶段仅投产实木复合地板部分生产工序，其中喷漆工艺暂未建设，故漆渣暂未产生；以上暂未产生的危废已签订委托处置协议，待产生后规范转移。
②结合环评分析和实际运营条件可知，活性炭装填量为2m3，折合约1t，每2个月更换1次，一年需更换6次。
（5） 土壤及地下水污染防治措施
本项目地下水和土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制。厂区内采取分区防渗措施，项目重点污染防治区主要为生产车间、危废仓库等。
（6） 环境风险防范措施：
A、泄漏事故风险防范措施
1）为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。
2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。
3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。
4）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。
B、火灾爆炸事故风险防范措施
1）控制与消除火源
工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。
2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。
C、物料贮存风险防范措施
1）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。
2）原材料区有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在原材料区张贴防火标示，并配有进出台账管理。
3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程式，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。
4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。
D、环保设施风险防范措施
根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143 号），新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可实施。本项目涉及的重点环保设施为布袋除尘装置、二级活性炭吸附装置等。应按照以下相关规定落实安全生产工作： 
1）设计阶段。企业应当委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并案审查意见进行修改完善。
2）建设和验收阶段。建设单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。
3）严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和连锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、温度、有效运行。
四、环境保护设施调试监测结果
中昱（浙江）环境监测股份有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（报告编号：中昱环境（2026）检04-162号）。监测期间，验收本项目时生产工况正常，符合竣工验收工况负荷要求。
（一）环保设施处理效率
（1）废水处理设施
本项目无生产废水排放，不涉及废水处理设施处理效率问题。
（2）废气处理设施
污染物去除效率根据废气处理设施进出口检测数据计算，得到项目配备废气处理设施对工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）的去除效率，具体见下表。
表1  废气处理效果一览表
	排污口编号及名称
	废气处理设施
	污染物
	进口
	出口
	去除
效率

	
	
	
	平均速率（kg/h）
	平均速率（kg/h）
	

	辊涂前后砂光、辊涂前拉丝粉尘排气筒DA001
	布袋除尘装置
	颗粒物
（2026.4.16）
	0.226
	0.0209
	90.75%

	
	
	颗粒物
（2026.4.17）
	0.244
	0.0215
	91.19%

	木加工、砂光粉尘排气筒DA002
	布袋除尘装置
	颗粒物
（2026.4.16）
	0.296
	0.0237
	91.99%

	
	
	颗粒物
（2026.4.17）
	0.307
	0.0235
	92.35%

	胶水、辊涂、擦拭废气排气筒DA003
	干式过滤+二级活性炭吸附装置
	非甲烷总烃
（2026.4.16）
	0.179
	0.0487
	72.79%

	
	
	非甲烷总烃
（2026.4.17）
	0.178
	0.0493
	72.30%


由检测结果可知，本项目辊涂前后砂光、辊涂前拉丝粉尘、木加工、砂光粉尘中颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值和《湖州市木业行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）中要求的较严值（即≤20mg/m3）；胶水、辊涂、擦拭废气中非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值和《湖州市木业行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）中要求的较严值（即非甲烷总烃≤60mg/m3、臭气浓度≤800无量纲）。
注：本次为项目阶段性竣工环保验收，现阶段仅投产实木复合地板部分生产工序，其中喷漆工艺暂未建设，配套喷漆相关生产设施暂未安装投用，故该工艺相关废气未产生。
由检测结果可知，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值；非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。
综上，说明本项目采取的废气处理设施合理。
（3）厂界噪声治理设施
项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目东侧厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
综上，说明本项目采取的噪声防治措施合理。
（4）固体废物治理设施
本项目固废均委托外单位进行处置，自身不配备固体废物处理设施。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运；边角料、废砂带、不合格品、废包装材料、木加工工段收集的粉尘、未沾染危险废物的废布袋、废灯管，集中收集后委托一般工业固废单位处置或收运；漆渣、胶渣、废抹布以及废手套、废涂料桶、废机油、废机油桶、废润滑油、废润滑油桶、辊涂前后砂光、拉丝收集的粉尘、废过滤棉、沾染危险废物的废布袋、废活性炭集中收集后委托安吉纳海环境有限公司处理处置。
（二）污染物排放情况
（1）废水污染物排放评价
由检测结果可知，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放浓度满足区域城镇污水处理厂的纳管进水标准。
（2）废气污染物排放评价
由检测结果可知，本项目辊涂前后砂光、辊涂前拉丝粉尘、木加工、砂光粉尘中颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值和《湖州市木业行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）中要求的较严值（即≤20mg/m3）；胶水、辊涂、擦拭废气中非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值和《湖州市木业行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）中要求的较严值（即非甲烷总烃≤60mg/m3、臭气浓度≤800无量纲）。
注：本次为项目阶段性竣工环保验收，现阶段仅投产实木复合地板部分生产工序，其中喷漆工艺暂未建设，配套喷漆相关生产设施暂未安装投用，故该工艺相关废气未产生。
由检测结果可知，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值；非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。
（3）噪声污染物排放评价
项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目东侧厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）污染物排放总量
①废水
根据原环评文件，本项目废水中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。本项目涂胶机清洗废水自然干化后定期清理干化渣，干化渣主要为胶渣，胶渣集中收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理处置。生活污水经出租方化粪池预处理后纳管至区域城镇污水处理厂集中处理，排放量为360t/a。区域城镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的现有城镇污水处理厂排放限值，则排入自然水体的主要污染物量CODCr为0.014t/a、NH3-N为0.001t/a。
二、废气
根据原环评文件，本项目废气中纳入总量控制的指标为工业烟粉尘和挥发性有机物。
注：本次为项目阶段性竣工环保验收，现阶段仅投产实木复合地板部分生产工序，其中喷漆工艺暂未建设，配套喷漆相关生产设施暂未安装投用，故该工艺相关废气未产生。
本项目辊涂前后砂光工序、辊涂前拉丝工序满负荷年工作时间为2100h。本项目砂光、拉丝点位密闭，操作时仅留物料进出口，密闭区域上部设置吸风管道收集粉尘，粉尘经收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA001）。
颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（0.0209+0.0215）×2100×10-3=0.045t/a。
本项目开槽、修边、砂光工序满负荷年工作时间为2100h。本项目生产车间5层双端铣、四面刨为半密闭设备，内均配备有吸尘管对木加工粉尘进行收集；砂光机为半密闭设备，内均配备有吸尘管对砂光粉尘进行收集，以上废气经收集后通过布袋除尘装置进行处理，尾气通过1根25m高排气筒排放（DA002）。颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（0.0237+0.0235）×2100×10-3=0.050t/a。
本项目涂胶、贴面、冷压工序、辊涂、烘干流平、固化工序满负荷年工作时间为2100h。本项目在涂胶机上方安装带软帘的半密闭型集气罩收集胶水废气；在辊涂机上方、红外流平机进出口上方安装密闭包围式集气罩收集辊涂废气、擦拭废气，以上产生的有机废气经收集后统一通过一套干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根30m高排气筒排放（DA003）。非甲烷总烃排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（0.0487+0.0493）×2100×10-3=0.103t/a。
本次验收仅判断废气排放达标性。根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、工业烟粉尘和挥发性有机物（VOCs）排放总量，具体见下表。
表2  本项目实际污染物排放总量控制指标核算表
	类别
	总量控制指标名称
	审批排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）

	废水
	水量
	360
	360

	
	CODCr
	0.014
	0.014

	
	NH3-N
	0.001
	0.001

	废气
	工业烟粉尘
	有组织
	0.477
	0.840
	0.460

	
	
	无组织
	0.365
	
	

	
	挥发性有机物（VOCs）
	有组织
	0.311
	0.415
	0.207

	
	
	无组织
	0.104
	
	

	注：1、工业烟粉尘实际有组织排放量为0.095t/a，实际排放量=实际有组织排放量+审批无组织排放量=0.095+0.365=0.460t/a。
2、挥发性有机物（VOCs）有组织排放量为0.103t/a，实际排放量=实际有组织排放量+审批无组织排放量=0.103+0.104=0.207t/a。
3、验收监测期间，生产负荷为100%。


根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、工业烟粉尘和挥发性有机物（VOCs）均在环评审批的总量控制指标范围内。
五、工程建设对环境的影响
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，浙江鑫屋木业有限公司年产实木复合地板30万平方米、坯料30万平方米、多层板20万平方米搬迁项目（阶段性）环保手续齐全，污染防治措施基本按照环评及批复要求落实；经验收监测，废气、废水、噪声数据均能达标，固体废物能得到妥善处置，因此该项目符合申请建设项目竣工环境保护自主验收条件项目，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环境保护验收条件，验收结论为合格。
六、后续要求
（一）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度，完善各类台账建设。
（二）进一步加强对废气处理设施的日常管理和维护，确保长期稳定达标排放。
（三）建议企业加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力，并开展演练。
七、验收人员信息
验收工作组成员名单及信息附后。
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