安徽金鼎盛机械有限公司
年产100万件农牧机械配件项目
竣工环境保护验收意见
2025年9月11日，建设单位安徽金鼎盛机械有限公司，根据《安徽金鼎盛机械有限公司年产100万件农牧机械配件项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复文件等要求对安徽金鼎盛机械有限公司年产100万件农牧机械配件项目（以下简称本项目）进行验收，提出意见如下：
1、 建设项目基本情况：
环评审批情况：
安徽金鼎盛机械有限公司成立于2022年2月24日，主要从事农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农业机械制造；机械零件、零部件加工等。安徽金鼎盛机械有限公司拟投资13000万元实施年产100万件农牧机械配件项目。项目选址于安徽省宣城市广德市经济开发区北区白马湖路19号，项目占地面积约14508.58m2，新建1幢三层楼的研发房，1幢一层楼的生产车间，嫁接已建的1幢三层楼的办公楼。项目已由广德市发展改革委出具项目备案通知书，项目代码为2205-341822-04-05-494633。为严格履行环境影响评价制度，企业于2022年10月委托湖州博胜环保科技有限公司编制了《安徽金鼎盛机械有限公司年产100万件农牧机械配件项目环境影响报告表》，并于2022年10月19日通过宣城市广德市生态环境分局审批，审批文号为广环审〔2022〕179号。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91341822MA8NPUUU77001X。
验收情况：
本项目于2022年11月11日开工建设进行设备安装，于2024年9月30日竣工，于2024年10月3日-2025年8月2日进行调试生产。本项目实际总投资13000万元，其中环保投资100万元，约占项目总投资的0.77％。企业于2025年2月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和批复文件，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2025年2月编制完成验收监测方案，并委托安徽鑫程检测科技有限公司于2025年2月17日-2025年2月18日进行了现场验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。
本次针对企业在产的年产100万件农牧机械配件项目及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”验收。
二、工程变动情况
[bookmark: _Toc498412723][bookmark: _Toc498351802][bookmark: _Toc498700049]经现场踏勘并对照环评文件：
（1）建设地点与环评审批一致，总平面布置与环评审批部分不一致，变化如下：环评审批生产车间设置在厂区南部，建筑结构为钢混结构，共1F，车间北侧主要设置机加工车床区、原料仓库和滚齿区，东侧设置磨床、热处理炉和上下料区，南侧设置锯床和锻造车间，车间中部设置卸货雨棚，生产车间占地面积7475m2；原料仓库位于车间西侧主要设置原材料仓库，面积约为480m2，用于堆放原材料；化学品仓库位于车间西南侧，面积约为32m2，用于堆放甲醇、淬火油、液压油、清洗剂等化学品；成品仓库位于车间北侧，用于堆放成品和出库；一般固废仓库位于车间外西南侧，用于存放一般废物，面积约为32m2。实际生产车间设置在厂区南部，主要用于生产，共1F，建筑结构为钢混结构，车间北侧主要设置机加工车床区、滚齿区及一般固废堆放区等，东侧设置磨床、热处理炉、上下料区、原料区等，南侧设置锯床、锻造车间、原料区等，车间中部设置数控钻孔机、数控车床、普通车床、原料区等，同时车间中部设置卸货雨棚，生产车间占地面积7475m2；原料仓库位于车间内未设置专门的原材料仓库，实际在车间内北侧、东侧、南侧和车间中部设置原料堆放区，用于堆放原材料；化学品仓库位于厂区北侧，面积约为32m2，用于堆放甲醇、淬火油、液压油、清洗剂等化学品；成品仓库位于车间外西南侧，用于堆放成品和出库；一般固废仓库位于车间内东北侧，用于存放一般废物，面积约为32m2。总建筑面积与环评审批一致。上述变化未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的情况。
（2）产品品种与环评审批一致；企业实际设备情况与环评对照，其中减少普通车床6台、数控钻孔机5台、齿轮式钻攻两用机5台、伺服电动攻丝机5台、数控攻丝机8台、加工中心4台、数控液压机1台、普通液压机2台、淬火炉3台、回火炉1台、淬火油池3台、空气锤3台、液压锤3台、碾环机4台、节能环保炉5台、多用炉3台、清洗机7台、电加热高温回火炉7台、变压器3台。此外，实际增加清洗涂油机1台，该设备主要用于清洗和涂油，可代替人工涂油，同时清洗水循环使用不排放；企业实际生产工艺流程与环评审批对照，实际工艺流程与环评审批一致；企业实际原辅材料与环评审批对照，实际设备润滑需要用到黄油和锂基脂，故实际原辅材料新增黄油和锂基脂；实际电、天然气用量减少，水用量增加，未增加30%及以上，满足相关环保要求。其余原辅材料的消耗在环评审批范围内。
（3）a、废气污染防治变化如下：
环评审批①多用炉废气：多用炉废气包括油淬废气、渗碳废气和天然气燃烧废气，渗碳废气、油淬废气合并通过设备自带的火炬燃烧器点燃废气后通过1套静电除油装置处理（TA001），处理后通过1根不低于15m高的排气筒排放（DA002）；天然气燃烧废气通过1根不低于15m高的排气筒排放（DA001）。
②环保炉煅烧废气：通过1套陶瓷多管旋风除尘器（TA002）处理，处理后通过1根不低于15m高的排气筒（DA003）排放。
③淬火炉废气：淬火炉废气包括油淬废气和渗碳废气，油淬废气通过大围式吸风集气罩收集后通过静电除油装置处理（TA003），处理后通过1根不低于15m高的排气筒（DA004）排放；渗碳废气通过设备自带的火炬燃烧器点燃废气后在车间内无组织排放。
实际①多用炉废气、天然气燃烧废气：多用炉废气包括油淬废气、渗碳废气和天然气燃烧废气，渗碳废气、油淬废气合并通过设备自带的火炬燃烧器点燃废气后与天然气燃烧废气一并通过1套过滤+静电除油装置处理（TA002），处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。
②环保炉煅烧废气：通过1套陶瓷多管旋风除尘器（TA001）处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
本项目实际没有单独的淬火炉和淬火油池，其它废气治理满足相关环保要求。
b、废水污染防治未发生变化。
（4）①环评审批中未分析废乳化液、废液压油，实际本项目使用乳化液、液压油时，会相应产生废乳化液、废液压油，均作为危废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置；
②环评审批中原辅料使用后产生的废桶集中收集后由供应商回收，所以包装桶不属于固体废物，实际原辅料使用后产生的废桶，作为危废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。
③本项目实际设备润滑需要用到黄油和锂基脂，会相应产生废黄油和废锂基脂，通过对照《国家危险废物名录》（2025年版），该固废属于危险固废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。
项目性质、规模与环境影响报告表及批复文件保持一致，基本无变动。
对照生态环境部 环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知相关内容，企业不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水：本项目营运过程产生的废水主要是生活污水。
[bookmark: OLE_LINK5]生活污水经化粪池、隔油池预处理达接管标准后，纳管至邱村镇污水处理厂处理达标排放，尾水排入山北河。
（二）废气：本项目营运过程产生的废气主要为环保炉煅烧废气、多用炉废气、天然气燃烧废气。
[bookmark: _GoBack]①环保炉煅烧废气：通过1套陶瓷多管旋风除尘器（TA001）处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
②多用炉废气、天然气燃烧废气：多用炉废气包括油淬废气、渗碳废气和天然气燃烧废气，渗碳废气、油淬废气合并通过设备自带的火炬燃烧器点燃废气后与天然气燃烧废气一并通过1套过滤+静电除油装置处理（TA002），处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。
（三）噪声：本项目噪声源主要为生产设备及辅助设施运行噪声。
本项目实行昼间一班制，厂区噪声源主要为生产设备及辅助设施运行噪声。通过选用低噪声设备；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；对高噪声设备加设减振垫。
（四）固废：本项目营运过程产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
本项目一般固废堆放区位于车间内东北侧，存放金属边角料，占地面积约32m2，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放；危废仓库位于车间外西南侧单独的密闭房间内，存放含油金属屑、废油、废机油、废切削液、废槽液、废乳化液、废液压油、废锂基脂、废黄油、废桶等，占地面积约32m2，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。
（5） 其他环保设施
本项目所在厂区已实行雨污分流。安徽金鼎盛机械有限公司建立并完善了相关环保管理制度。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91341822MA8NPUUU77001X。目前企业已经配备了各种消防设施，并对员工进行了相关培训。
（6） 土壤及地下水污染防治措施
本项目地下水和土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制。厂区内采取分区防渗措施，项目重点污染防治区主要为生产车间、危废仓库等。
（7） 环境风险防范措施：
1、泄漏事故风险防范措施
（1）为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施已严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。
（2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。
（3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。
（4）车间、仓储区布置通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。
2、火灾爆炸事故风险防范措施
（1）控制与消除火源
工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；动火必须按动火手 续办理动火证，采取有效的防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、 抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；危险 化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。
（2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任 制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。
3、物料贮存风险防范措施
（1）原料存放点为阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。
（2）原料库有专人管理，有消防器材，有醒目的防火标志。本项目已在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。
（3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程式，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。
（4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。
4、环保设施风险防范措施
为确保不发生事故性废气排放，企业采取一定的事故性防范保护措施：
（1）企业委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并案审查意见进行修改完善。
（2）建设单位严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。
（3）企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和连锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、温度、有效运行。
四、环境保护设施调试监测结果
安徽鑫程检测科技有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（报告编号：2025021301007Y）。监测期间，验收本项目时生产工况正常，符合竣工验收工况负荷要求。
（一）环保设施处理效率
[bookmark: OLE_LINK1]（1）废水处理设施
本项目无生产废水排放，不涉及废水处理设施处理效率问题。
（2）废气处理设施
监测结果显示：本项目环保炉煅烧废气、天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中的特别排放限值；本项目多用炉废气中颗粒物有组织排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中的特别排放限值。
厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的标准值。
综上，说明本项目采取的废气处理设施合理。
（3）厂界噪声治理设施
监测结果显示：本项目昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，说明本项目采取的噪声防治措施合理。
（4）固体废物治理设施
本项目固废均委托外单位进行处置，自身不配备固体废物处理设施。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理；金属边角料集中收集后暂存于一般固废堆放区，出售给安徽省力鑫特钢有限公司处理；含油金属屑、废油、废机油、废切削液、废槽液、废乳化液、废液压油、废锂基脂、废黄油、废桶集中收集后在危废仓库暂存，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。
注：①环评审批中未分析废乳化液、废液压油，实际本项目使用乳化液、液压油时，会相应产生废乳化液、废液压油，均作为危废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置；
②环评审批中原辅料使用后产生的废桶集中收集后由供应商回收，所以包装桶不属于固体废物，实际原辅料使用后产生的废桶，作为危废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。
③本项目实际设备润滑需要用到黄油和锂基脂，会相应产生废黄油和废锂基脂，通过对照《国家危险废物名录》（2025年版），该固废属于危险固废，集中收集后委托马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。
（二）污染物排放情况
（1）废水污染物排放评价
项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目生活污水pH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量和五日生化需氧量排放浓度满足邱村镇污水处理厂纳管标准。
（2）废气污染物排放评价
项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目环保炉煅烧废气、天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中的特别排放限值；本项目多用炉废气中颗粒物有组织排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中的特别排放限值。
项目验收监测期间，由检测结果可知，厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的标准值。
（3）噪声污染物排放评价
项目验收监测期间，由检测结果可知，昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）污染物排放总量
①废水
根据原环评文件，废水中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。生活污水经化粪池、隔油池预处理达接管标准后，纳管至邱村镇污水处理厂处理，其排放量约为2400t/a。邱村镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，则排入自然水体的主要污染物CODCr：0.120t/a、NH3-N：0.012t/a。
②废气
根据原环评文件，废气中纳入总量控制的指标为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。
本项目环保炉热处理过程中，会产生煅烧废气，其主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，满负荷年工作时间为2400h。环保炉煅烧废气通过1套陶瓷多管旋风除尘器（TA001）处理。根据检测结果可知，颗粒物和二氧化硫浓度均未检出，故颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×1/2×（3.23×10-3+3.19×10-3）×2400×10-3=0.004t/a；二氧化硫排放量未检出=1/2×1/2×（9.69×10-3+9.57×10-3）×2400×10-3=0.012t/a；氮氧化物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（3.88×10-2+3.21×10-2）×2400×10-3=0.085t/a。
本项目多用炉废气包括油淬废气、渗碳废气和天然气燃烧废气，其主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃*，满负荷年工作时间为2400h。渗碳废气、油淬废气合并通过设备自带的火炬燃烧器点燃废气后与天然气燃烧废气一并通过1套过滤+静电除油装置处理（TA002）。根据检测结果可知，颗粒物和二氧化硫浓度均未检出，故颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×1/2×（1.29×10-2+1.22×10-2）×2400×10-3=0.015t/a；二氧化硫排放量=排放速率×年工作时间=1/2×1/2×（3.87×10-2+3.66×10-2）×2400×10-3=0.045t/a；氮氧化物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（0.130+0.248）×2400×10-3=0.454t/a。
注：*本项目环评分析中挥发性有机物经废气处理设施处理后排放量极小，不做定量分析。
根据企业的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物（VOCs）排放总量，具体见下表。
表1  实际污染物排放总量控制指标核算表
	类别
	总量控制指标名称
	审批排放量
（t/a）
	实际排放量
（t/a）

	废水
	水量
	2400
	2400

	
	CODCr
	0.120
	0.120

	
	NH3-N
	0.012
	0.012

	废气
	二氧化硫
	1.539
	0.057

	
	氮氧化物
	4.983
	0.539

	
	颗粒物
	1.168
	0.019

	注：验收监测期间，生产负荷为100%。


根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物均在环评审批的总量控制指标范围内。
五、工程建设对环境的影响
[bookmark: OLE_LINK2]依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《安徽金鼎盛机械有限公司年产100万件农牧机械配件项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，安徽金鼎盛机械有限公司年产100万件农牧机械配件项目环保手续齐全，污染防治措施基本按照环境影响报告表及批复文件要求落实；经验收监测，废气、废水、噪声数据均能达标，固体废物能得到妥善处置，因此该项目符合申请建设项目竣工环境保护自主验收条件项目，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环境保护验收条件，验收结论为合格。
六、后续要求
（一）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度，完善各类台账建设。
（二）进一步加强对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等处理设施的日常管理和维护。
（三）建议企业加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力，并开展演练。
七、验收人员信息
验收工作组成员名单及信息附后。
安徽金鼎盛机械有限公司
2025年9月11日
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